**Информация о пожарах**

За прошедшую неделю на территории Северобайкальского района произошел – 1 пожар.

16.03.2022 г. п. Новый-Уоян, произошло возгорание надворной постройки (стайки). На момент прибытия первого подразделения стайка горела изнутри.

**В результате пожара выгорела стайка на площади 25 кв. м., в результате пожара сгорело - 11 кур. Предположительно причиной возгорания могло послужить – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.**

**С 1 января по 20 марта 2022 года** на территории Северобайкальского района зарегистрировано - **15 пожаров** (Аналогичный период прошлого года **– 14** пожаров): из них здания жилого сектора и надворные постройки - 8 пожаров, автомобильный транспорт – 1 пожар, возгорание мусора - 6 пожара. От опасного фактора пожара травмировано – 2 человека (п. Новый-Уоян, п. Нижнеангарск).

По поселениям пожары распределяются: п. Новый-Уоян – 7 пожаров, п. Нижнеангарск – 6 пожаров, с. Верхняя-Заимка – 1 пожар, вне населённого пункта – 1 пожар.

**12-ый Северобайкальский отряд ГПС РБ напоминает о соблюдении пожарной безопасности в ЖИЛОМ СЕКТОРЕ.**

**Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**

Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

**Основные причины "печных" пожаров:**

Во-первых, нарушение правил устройства печи:

недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи очага.

**Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления:**

Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.

Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- Перекаливать печи.

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!

При пожаре звонить по телефону: **01**, с сотового телефона **101 или 112**

Инструктор ПП 12-го Северобайкальского ОГПС РБ О.И. Кибякова