**12-ый Северобайкальский отряд ГПС РБ предупреждает: огнетушитель должен быть в каждом доме!**

В связи с понижением температуры **увеличивается рост пожаров в жилом секторе**, связанных с нарушением эксплуатации печного отопления, газового оборудования и электроприборов. Наибольшее количество пожаров, погибших и травмированных на них наблюдается в жилом секторе. Чтобы обеспечить безопасность себя и своих родных и минимизировать последствия возможного пожара не лишним будет иметь в доме **огнетушитель,** расположенный в доступном месте.

Каждый человек должен знать, как устроен и действует огнетушитель, а также уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание или удержать распространение пожара до прибытия пожарных подразделений. Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены семьи были способны им тушить.

Огнетушители разделяются на следующие типы: **Пенные**. Применяются для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1 кв. метра, за исключением установок, находящихся под напряжением; **Порошковые**. Применяются для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт; **Углекислотные**. Применяются для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей. Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. На корпусе каждого огнетушителя наклеена этикетка, на которой имеется информация, какие классы пожаров способен потушить конкретный огнетушитель.

**Порядок использования огнетушителей:**

Инструкция по применению огнетушителя находится на его корпусе. Прочтите её заранее:

1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать вертикально.

3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при средней температуре, вне досягаемости детей.

В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, которые смогут свести риск возникновения и распространения пожара к минимуму. Приобретая средство пожаротушения, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению, предварительно научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте огнетушители с истекшим сроком годности!

**При возникновении пожара необходимо немедленно звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101.**

Инструктор ПП 12-го Северобайкальского ОГПС РБ О.И. Кибякова